Bildunterschriften



Dallmer\_DallFlex\_2.0\_01.jpg

Die weiterentwickelte Entwässerungslösung DallFlex 2.0 soll den Arbeitsalltag von Verarbeiter:innen erleichtern.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_DallFlex\_2.0\_02.jpg

Neue Features beim weiterentwickelten Duschrinnenystem DallFlex 2.0: werkseitig vormontierte Montageeinheit, Schnellspannsystem und mechanischer Geruchsverschluss.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_DallFlex\_2.0\_03.jpg

Ein klarer Vorteil sowohl für den mechanischen als auch wassergeführten Geruchsverschluss: Reinigung und Wartung sind jederzeit einfach und schnell möglich.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG